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ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ПРИКАЗ
[bookmark: _GoBack]от 28 ноября 2025 г. N 96-э/э
Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Оренбургской области на 2026 год

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию
тарифов от 07.05.2026 N 38-э/э)
	



В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", приказом ФАС России от 30 июня 2022 года N 490/22 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол от 28 ноября 2025 года N 38),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение:
[bookmark: P19]1.1. стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения, по мероприятиям, связанным с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий и проверкой сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже:

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Значение, руб./присоединение в ценах текущего периода <*>

	1
	С 1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, связанным с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий и проверкой сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	17244,31

	1.1
	С 1.1
	подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7668,92

	1.2
	С 1.2
	проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, утверждаемой со следующей дифференциацией:
	9575,39

	1.2.1
	С 1.2.1
	для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
	9575,39



--------------------------------
[bookmark: P43]<*> Примечание: ставки применяются в зависимости от действующей в сетевой организации системы налогообложения.

1.2. стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей, за исключением указанных в пункте 1.1 настоящего приказа, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта "б"):

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Значение, руб./присоединение в ценах текущего периода <*>

	1
	С 1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, связанным с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий и проверкой сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	19079,77

	1.1
	С 1.1
	подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7668,92

	1.2
	С 1.2
	проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, утверждаемой со следующей дифференциацией:
	11410,85

	1.2.2
	С 1.2.2
	для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных абзацем шестым пункта 24 Методических указаний
	11410,85



--------------------------------
[bookmark: P69]<*> Примечание: ставки применяются в зависимости от действующей в сетевой организации системы налогообложения.

1.3. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций Оренбургской области для случаев технологического присоединения согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Оренбургской области на 2026 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
директора
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
А.В.ШУМСКИЙ





Приложение N 1
к приказу
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
от 28 ноября 2025 г. N 96-э/э

[bookmark: P95]Стандартизированные тарифные ставки
для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям сетевых организаций
Оренбургской области для случаев технологического
присоединения на 2026 год

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов от 07.05.2026 N 38-э/э)
	



	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Размер ставки
в ценах текущего периода (без НДС) <*>

	С2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)

	2.1.1.3.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	1810692,67

	
	[image: ]
	
	3376373,91

	2.1.1.3.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	1329924,20

	2.1.1.4.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	3532546,51

	
	[image: ]
	
	7482820,39

	2.1.1.4.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	1252136,64

	
	[image: ]
	
	2357863,58

	2.2.1.4.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	1678752,19

	
	[image: ]
	
	3213028,81

	2.2.2.3.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	20231820,30

	2.2.2.3.2.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	18862364,13

	2.2.2.3.2.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	18795474,93

	2.2.2.3.3.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	16016722,71

	
	[image: ]
	
	21555185,54

	2.3.1.3.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	3027426,81

	
	[image: ]
	
	4487290,72

	2.3.1.3.1.2
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные
	2133932,88

	2.3.1.3.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	3248707,79

	
	[image: ]
	
	3658093,07

	2.3.1.3.3.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	1887034,30

	
	[image: ]
	
	4721215,12

	2.3.1.4.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	3826514,49

	
	[image: ]
	
	5558793,60

	
	[image: ]
	
	7915450,74

	2.3.1.4.1.2
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные
	3298509,33

	
	[image: ]
	
	3922468,24

	2.3.1.4.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	2595640,15

	
	[image: ]
	
	4888922,29

	2.3.1.4.3.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	2721542,58

	
	[image: ]
	
	2564221,56

	2.3.2.3.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	2275637,51

	
	[image: ]
	
	5083554,25

	
	[image: ]
	
	4655095,43

	2.3.2.3.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	3647679,59

	2.3.2.3.3.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	4046839,56

	
	[image: ]
	
	4741378,26

	2.3.2.3.3.2
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные
	22467283,75

	2.3.2.4.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	4849117,16

	С3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)

	3.1.1.1.1.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	7925245,92

	3.1.1.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	6054509,37

	
	[image: ]
	
	5526461,50

	3.1.1.1.4.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	4778645,23

	3.1.2.1.1.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	8234787,40

	
	[image: ]
	
	8380567,23

	3.1.2.1.1.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	20760812,27

	3.1.2.1.2.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до. 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	9578055,22

	
	[image: ]
	
	10043201,51

	3.1.2.1.2.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	7312514,94

	3.1.2.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	7217336,13

	
	[image: ]
	
	8430153,31

	3.1.2.1.3.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	6871200,44

	
	[image: ]
	
	9636832,28

	3.1.2.1.4.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	10319039,16

	
	[image: ]
	
	10873760,91

	3.1.2.1.4.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	15096653,46

	3.1.2.1.4.3
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	13623406,24

	3.1.2.1.5.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	5351046,88

	3.1.2.1.5.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	9165043,91

	3.1.2.2.1.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	3443080,09

	
	[image: ]
	
	3237059,29

	3.1.2.2.2.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	4278675,90

	
	[image: ]
	
	7063355,35

	3.1.2.2.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	3710960,56

	3.1.2.2.3.2
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	3755646,90

	3.1.2.2.4.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	7201125,38

	3.3.2.1.2.1
	[image: ]
	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале
	13124880,78

	3.3.2.1.3.2
	[image: ]
	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале
	4660709,16

	3.5.2.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде
	8900014,34

	3.6.1.1.2.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	8927863,68

	3.6.2.1.1.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	22002273,48
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	26740089,94

	3.6.2.1.1.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	20691218,78

	3.6.2.1.2.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	19016965,97
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	21995609,62

	3.6.2.1.2.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	10386854,85
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	47367086,37

	3.6.2.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	23765441,69
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	18772799,95

	3.6.2.1.3.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	32423680,74
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	41743101,02

	3.6.2.1.4.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	20165702,15
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	27930525,85

	3.6.2.1.4.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	21826372,65

	3.6.2.2.1.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	13577526,15

	3.6.2.2.2.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	15683126,65

	3.6.2.2.3.1
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	19405654,08

	3.6.2.2.3.2
	[image: ]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	35943316,56

	С4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i-м уровне напряжения (руб./шт.)

	4.1.1
	[image: ]
	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	2710171,61

	4.1.3
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	реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно
	3087108,54

	4.1.4
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	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	3233352,42

	4.2.1
	[image: ]
	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	94286,47

	4.2.2
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	линейные разъединители номинальным током от 100 до 250 А включительно
	93834,83

	4.2.3
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	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	93834,83
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	774729,30

	4.2.4
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	линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	2158334,72

	4.3.5
	[image: ]
	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током свыше 1000 А
	9246205,12

	4.4.4.2
	[image: ]
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	11357782,01

	4.4.4.3
	[image: ]
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	41694596,21

	4.5.1.1
	[image: ]
	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	20013733,33

	4.5.4.1
	[image: ]
	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	11927544,96

	С5,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)

	5.1.1.1
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	65868
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	60212,55

	5.1.1.2
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	30077,47
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	28652,40

	5.1.1.3
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа
	743105,12

	5.1.2.1
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	11508,78
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	27184,51

	5.1.2.2
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	24123,63

	5.1.3.1
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	6893,38
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	12205,44

	5.1.3.2
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	21016,28
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	22856,90

	5.1.4.2
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	7586,83
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	12278,33

	5.1.5.2
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	5841,55

	
	[image: ]
	
	7812,64

	5.1.6.2
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	5018,39

	5.1.8.2
	[image: ]
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	4215,67
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	4215,67

	5.2.1.1
	[image: ]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	26966,54
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	26966,54

	5.2.2.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	34149,12

	5.2.3.2
	[image: ]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	23160,91
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	23187,01

	5.2.4.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	21041,97
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	21041,97

	5.2.5.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	16826,07
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	16826,07

	5.2.6.2
	[image: ]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	21318,03
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	21318,03

	5.2.7.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	7799,85
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	7799,85

	5.2.8.2
	[image: ]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	13235,76

	С6,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)

	6.1.3.2
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	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа
	6318,06

	6.1.4.2
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	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа
	3177,66

	6.2.3.2
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа
	29218,11

	6.2.4.2
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа
	22626,17

	6.2.5.2
	[image: ]
	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа
	22820,67

	(позиция введена Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 07.05.2026 N 38-э/э)

	6.2.6.2
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа
	12565,43

	С7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

	7.1.1.1
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	однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа
	174670,99

	7.1.2.1
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	однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа
	70510,54

	7.2.1.1
	[image: ]
	двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа
	168102,91

	7.2.4.1
	[image: ]
	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа (с установкой КРУЭ 110 кВ блочно-модульного исполнения в модульном технологическом корпусе проходного типа)
	50717,25

	
	
	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа (за исключением установки КРУЭ 110 кВ блочно-модульного исполнения в модульном технологическом корпусе)
	34656,33

	С8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета)

	8.1.1
	[image: ]
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	35212,17
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	23127,07

	8.1.3
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения
	374985,52

	8.2.1
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	49275,47
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	558229,60

	8.2.2
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	90254,77
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	99396,90

	8.2.3
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	197471,49
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	2457090,36



Примечание:
Ставки применяются в зависимости от действующей в сетевой организации системы налогообложения.
Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), стандартизированные тарифные ставки [image: ] рассчитываются по следующим формулам:

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил технологического присоединения, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
Положения о размере платы в отношении данных заявителей не применяются в случаях, перечисленных в абзацах 30 - 33 пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.





Приложение N 2
к приказу
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
от 28 ноября 2025 г. N 96-э/э

[bookmark: P660]Формулы
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Оренбургской области
на 2025 год

Плата за технологическое присоединение в виде формулы определяется с применением стандартизированных тарифных ставок исходя из способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний, следующим образом:
[bookmark: P666]а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта "б"), С1, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества точек учета, С8;

[image: ]

[bookmark: P670]б) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-ом уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя;

[image: ]

в) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования, и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности присоединяемых Устройств (Ni), указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

[image: ]

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
- 50 % стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;
- 50 % стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);
д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
- 50 % стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
- 50 % стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.
Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.
Применяемые в формулах условные обозначения:
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей"), рублей за одно присоединение.
С2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км).
С3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км).
С4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.).
С5,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт).
С6,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт).
С7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт).
С8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на i-м уровне напряжения в расчете на 1 точку учета (руб./1 точка учета).
L2i - суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км).
L3i - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км).
qi - необходимое количество пунктов секционирования на i-м уровне напряжения.
Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт).
q' - необходимое количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности) на i-м уровне напряжения.
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